Postępowanie nr: DGT.263.2.2023

Głogów, dn. 13.06.2023 r.

**Zapytanie ofertowe**

Przedmiot zapytania:

**„Dostawa sprzętu multimedialnego do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej   
w Głogowie”.**

1. **Zamawiający:**

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5

REGON: 391063799 NIP: 693-20-45-180

1. **Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Głośniki JBL CBT 70J-1 **Ilość zestawów: 2.** | * Elementy systemu: 16 szerokopasmowych przetworników o średnicy 25 mm (1”), 4 przetworniki niskoczęstotliwościowe o średnicy 130 mm (5”). * Zakres częstotliwości (-10 dB): 60 Hz – 20 kHz . * Impedancja nominalna: 8 Ω. * Moc (ciągła/szczytowa): 500W / 2000W szczytowo. * Obudowa: wykonana z tworzywa ABS pokrytego włóknem szklanym, malowany aluminiowy grill. * Kolory: biały. * Uchwyt ścienny: w komplecie (±15° płynnej regulacji w pionie, ±80° regulacji w poziomie. * Wymiary kolumny: wysokość 694 mm, szerokość 170 mm, głębokość 237 mm. * Dołączone akcesoria: nowy uchwyt ścienny z możliwością regulacji w pionie i poziomie. |
| 2. | Wzmacniacz AMC MA 21 **Ilość sztuk: 1.** | * Moc wyjściowa: 2x100 W. * Zuzycie mocy zasilania: 500 W. * Zasilanie 230V/115V 50/60Hz. * Niska impedancja wyjściowa – 8Ω,Wysoka impedancja wyjściowa – 100VWyjście REC – 0dBWyjście Subwoofera – 0dB. * Wejście mikrofonowe: czułość – 57 dB. * Impedancja: 600Ω. * Złącza zbalansowane XLR (MIC1 – wejście priorytetowe)Liniowe x3: czułość – 10dBImpedancja 20kΩ. * Złacza – niezbalansowane RCA. * Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz. * Regulacja tonów: Bass ± 10dB, Treble ± 10dB. |
| 3. | Zestaw mikrofonowy IMG Stage Line TXS-2402SET **Ilość sztuk: 1.** | * Częstotliwość nośna: 2404-2476 MHz. * Moc nadawcza: 10 mW. * Zakres audio: 80-12000 Hz. * Dynamika: 87 dB. * Współczynnik zniekształceń 10 %.. * Wyjście audio: 100 mV / 600 omów. * Zasięg: ok. 30 m (wolne pole) ok. 20 m (w budynkach). * Dopuszczalna temperatura pracy: 0 - 40°C. * W zestawie 2 mikrofony doręczne. * Złącza: 1 x jack 6,3 mm, asym.. * Wymagane akcesorium: XLR Przejściówka 0.60 m Cordial CFM 0,6 MV 1 szt. |
| 4. | Przewód głośnikowy | * Przewód głośnikowy Klotz LY225S. * Ilość żył: 2. * Grubość pojedynczej żyły: 2,5 mm². * Długość przewodu: 50 m. |
| 5. | Słuchawki Beyerdynamic DT770 Pro 80 **Ilość sztuk: 2.** | * Przetworniki: dynamiczne. * Konstrukcja słuchawek: zamknięta. * Pasmo przenoszenia: 5–35 000 Hz. * Impedancja znamionowa: 80 Ω. * Znamionowy poziom ciśnienia akustycznego: 96 dB. * Zniekształcenia harmoniczne: < 0,2%. * Znam. moc wejściowa: 100 mW. * Typ słuchawek: wokółuszne. * Izolowanie hałasu z zewnątrz. * Wersja 80 Ω: ok. 18 dBA * Długość i rodzaj kabla: 3 m / kabel prosty (80 Ω). * Złącze: pozłacany wtyk jack 3,5 mm i przejściówka 6,35 mm. |
| 6. | Interfejs audio Presonus Studio 1810c **Ilość sztuk: 1.** | * Interfejs: USB. * Zakresy regulacji: Wzmocnienie mikrofonu: 0-50dB, Głośność: 0-100%, Głośność wyjścia słuchawkowego: 0-100%, Mix: 0-100%. * Liczba złączy in/out: 8 (4+4). * Przedwzmacniacz mikrofonowy: Tak. * Wbudowany zasilacz Phantom: 48V. * Odsłuch w czasie rzeczywistym: Zero Latency Monitoring. * Wskaźniki: Clipping. * Funkcje dodatkowe: Wbudowany mikser monitorowy DSP 18x8, Regulacja wyciszenia i poziomu na panelu przednim dla wyjść głównych, Prawdziwe zasilanie phantom +48V dla mikrofonów pojemnościowych (globalne), 6 drabinkowych mierników poziomu z 8 diodami LED (4 wejścia, 2 wyjścia główne). * Dodatkowe informacje: 2 wejścia mikrofonowe/instrumentalne/liniowe z przedwzmacniaczami mikrofonowymi XMAX klasy A, Wejście/wyjście MIDI, Kompatybilny z systemami MAC 10.11 lub wyższy (tylko 64-bitowy), Wejście/wyjście MIDI, Częstotliwość próbkowania 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 i 192 kHz, Port zgodny z USB-C ™ (USB 2.0), Cyfrowe wejścia/wyjścia stereo S/PDIF, 2 stereofoniczne wyjścia słuchawkowe, 4 symetryczne wyjścia liniowe TRS 1/4″, 8 kanałów wejścia optycznego ADAT (4 kanały przy 96 kHz), Jednoczesne do 18 wejść/8 wyjść (8x6 przy 192 kHz). * Akcesoria w zestawie:, Instrukcja obsługi, 1 metr kabel USB-C do C, 1 metr kabel USB-C do A. |
| 7. | Mikrofon lektorski Shure SM7B **Ilość sztuk: 2.** | * Przeznaczenie: Wokalne i instrumentalne. * System mocowania: Gwint 5/8". * Rodzaj przetwornika: Dynamiczny. * Rodzaj łączności: Przewodowa. * Charakterystyka kierunkowości: Kardioidalna. * Złącze: XLR - 1 szt. * Pasmo przenoszenia: 50 ~ 20000 Hz. * Impedancja: 150 Om. * Czułość: -59 dB. * Dodatkowe informacje: Wbudowany filtr pop, Wysoki poziom odporności na zakłócenia o częstotliwości radiowej, Tłumienie hałasu otoczenia, Wytrzymała konstrukcja, Możliwość skonfigurowania pozycji mikrofonu. * Dołączone akcesoria: Gąbka mikrofonowa, Płytka zasłaniająca przełączniki. |
| 8. | Statyw mikrofonowy Prodipe Professional Mic Stand **Ilość sztuk: 3.** | * Konstrukcja: Łamany. * Typ: Podłogowy. * Materiał Stal. * Konstrukcja podstawy: Trójnóg. * Wysięgnik teleskopowy: nie. * Min. Wysokość: 900 mm. * Max. wysokość: 1570 mm. * Max. długość ramienia: 770 mm. |
| 9. | Przewody XLR Fender FM10 Professional **Ilość sztuk: 3.** | * Niski poziom szumów i bezstratny transfer sygnału. * Złącza: XLR M - XLR F. * Kolor: Czarny. * Długość: 3 m. |

Warunki realizacji zamówienia:

• Termin realizacji zamówienia – do 1 miesiąca od daty podpisania umowy.

• Termin płatności – 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający dokonuje podziału Przedmiotu zamówienia na części.

O zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień,

• znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia,

• nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,

• złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert,

• zamawiający dopuszcza zastosowanie innych podzespołów/sprzętów, jeśli te spełnią w/w wymagania.

1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Cena - waga 100 %

1. Miejsce, sposób, termin i godzina składania ofert:

Ofertę można złożyć/przesłać w dwojaki sposób:

• w siedzibie Zamawiającego przy ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów w budynku A - pokój nr 117.

• pocztą elektroniczną na adres kontakt@pwsz.glogow.pl

Termin składania ofert upływa – 22.06.2023 r. o godzinie 12:00.

1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

* Oferta cenowa - zał. nr 1.
* Oświadczenie – zał. nr 2.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem otwarcia ofert.
2. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (brutto).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny na każdym etapie składanie ofert.
4. **Rozstrzygnięcie postępowania:** Wybór wykonawcy zamówienia zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego.
5. Osoba do kontaktu:

Karol Kolano, tel. 76 832 04 30 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00.

1. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów, tel. 76/ 832 04 20.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Urszulę Rudnik, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: rudnik@pwsz.glogow.pl , tel. 76/832 04 20 lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot obligujących do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna: ustawa o finansach publicznych, ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach dla których zostały zebrane. Odbiorcami danych osobowych mogą być inni wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom i osobom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującymi u administratora.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

- prawo do usunięcia danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa),

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa),

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Nie podanie wymaganych danych może w konsekwencji doprowadzić do odrzucenia oferty lub wykluczenia oferenta z udziału z postępowaniu.

8. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.

9. Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich, ani udostępniania organizacjom międzynarodowym.

10. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa ul. Stawki 2), www.uodo.gov.pl

Zatwierdził

R E K T O R

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

w Głogowie

*dr Katarzyna Rusak*