Informacje do ubezpieczenia

1. Budynek A – rok budowy 1986, konstrukcja ceglana (termomodernizacja zakończona w 2011 roku: dach: więźba drewniana kryta papą termozgrzewalną, wymiana okien), budynek B – rok budowy 1900 konstrukcja ceglana (generalny remont, modernizacja i termomodernizacja zakończona w 2012 roku); dach: więźba drewniana kryta dachówką. Budynki objęte ochroną konserwatorską.
2. Garaże i sala gimnastyczna z 1978 roku, betonowe, kryte papą gontową.
3. PANS w Głogowie posiada:
* opracowaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego,
* liczba hydrantów zewnętrznych – 5,
* liczba hydrantów wewnętrznych – 34,
* liczba gaśnic - 57
* zainstalowany system sygnalizacji pożaru oraz zainstalowane klapy dymowe,
* odległość od najbliższej jednostki PSP wynosi 2,5 km.
1. Na terenie Uczelni całodobowo przebywają pracownicy portierni, którzy cyklicznie monitorują budynki i teren.
2. Na terenie Uczelni jest zainstalowany monitoring.

W roku 2023 wystąpiła szkoda: stłuczona szyba w oknie. Wypłacono odszkodowanie w wysokości 524,00 zł.